Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

**1. Pom. nr 0,01. Kaplica Ceremonialna**

1) Elementy drewniane z klejonego drewna świerkowego:

* Stół ceremonialny – **1 szt.**
* Mobilny krzyż – **1 szt.**
* Mównica – **1 szt.**
* Mobilny stolik na naczynia liturgiczne – **1 szt.**
* Ławka bez oparcia – **1 szt.**
* Stołek – **2 szt.**
* Fotel sakralny – **1 szt.**
* Katafalk – **1 szt.**
* Ławka z oparciem – **16 szt.**
* Szafka wisząca na sprzęt nagłaśniający– **1 szt.**

2) Elementy kamienne:

* Stół ceremonialny wraz z montażem – **1 szt.**
* Mównica wraz z montażem – **1 szt.**
* Katafalk wraz z montażem – **1 szt.**
* Świecznik na stół ceremonialny – **1 szt.**
* Świecznik stojący przy katafalku – **4 szt.**

3) Elementy inne:

1. Stojak wolnostojący na 3 wieńce – **3 szt.**

**2. Pom. nr 0,02. Pomieszczenie na trumny**

1. Regał z blachy stalowej szer. 1000x435x1040 - gr. 0,7 mm. Boki i tył regału z blachy stalowej dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek =375mm, kolor RAL 7032, półki 7016 **– 1 szt.**
2. szafa metalowa, 1200x435x1040,wieniec z blachy stalowej gr. 1,0 mm, ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy 0,8 mm, drzwi przesuwne, zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt, dwie przestawne metalowe półki, kolor RAL 7032 **– 1 szt.**
3. Wieszak wys. 1860 mm na podstawie czteroramiennej kolor elementów aluminiowych (RAL 90063) – **1 szt.**
4. Wózek podnośnikowy do przewożenia, hydrauliczny do podnoszenia trumien na wyższe poziomy chłodni, dostosowany do chłodni z dwoma lub więcej poziomami na trumny z załadunkiem bocznym – **1 szt.**

- całość wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, -podnoszenie hydrauliczne,

- 4 skrętne koła z hamulcami,

- uchwyty do prowadzenia i manewrowania wózkiem,

- wysokość podnoszenia dostosować do wybranego modelu chłodni

**3. Pom. nr 0,03. Przygotowanie zwłok**

1. Zlewozmywak dwukomorowy materiał sztuczny granit, kolor grafitowy, odporny na działanie środków chemicznych, wpuszczany w blat granitowy wym. 77 x 49 cm gł. 16 cm, typu Lavello lub podobny wraz z montażem – **1 szt.**
2. Syfon do zlewozmywaka dwukomorowego wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacyjnej – **1 szt.**
3. Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa z ruchomą wylewką, wys. ~18cm, typu Grohe Eurosmart lub podobna z podłączeniem do instalacji wodociągowej – **1 szt.**
4. blat z granitu strzegomskiego wymiary: dł. 145 cm, szer. 65 cm, gr. 3 cm el. montażowe:
- kątownik ze stali zimnogiętej 50x50mm, dł. 160 cm z nawierconymi otworami, do podparcia przy ścianie, 3 nogi stalowe, lakierowane proszkowo, kolor szary wys. 82-87cm, wraz z montażem – **1 szt.**

**4. Pom. nr 0,04. WC**

1. Kosz na śmieci, poj. 20l 1 szt. Stalowy kosz pedałowy, polerowany wym. 39 x 29cm/44 cm Producent Merida, symbol B5C lub podobny – **1 szt.**
2. Kosz na śmieci, poj. 12l 1 szt. Stalowy kosz pedałowy, polerowany wym. 25 x 25cm/40 cm Producent Merida, symbol KIM420 lub podobny – **1 szt.**
3. Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe 1 szt. Pojemność 250 ręczników Materiał: tworzywo sztuczne, wym. 14,5 x 28 / 26,5cm Producent Merida, model PZ2TN, Merida top mini, biały z niebieskim okienkiem lub o podobnych parametrach wraz z montażem – **1 szt.**
4. Pojemnik na papier toaletowy 1 szt. Materiał: tworzywo sztuczne ABS, średnica rolki 23cm Model PT1TN, Top Maxi, okienko niebieskie Producent Merida, lub o podobnych parametrach wraz z montażem – **1 szt.**
5. Szczotka do WC, 1 szt. Materiał: stal matowa Szczotka stojąca w pojemniku, typu tuba, z przykrywką, wym.: OEr.10,5cm, wys, 39cm Model GIM301 Producent Merida, lub inny o podobnych parametrach – **1 szt.**
6. Plakietka do WC, 1 szt. Materiał: stal nierdzewna, matowa, napis grawerowany, zaokrąglone narożniki, wym.: 10x10cm/2mm Model GSM012 Producent Merida, lub inny o podobnych parametrach wraz z montażem – **1 szt.**

**5. Pom. nr 0,05. Biuro**

1. kompletna szafka pod zlewozmywak 1320x600x850, drzwi uchylne, całość wykonana z płyty 18 mm, blat kuchenny gr. 38 mm, kolor grafit, drzwi uchylne dąb craft, uchwyty 128 mm, kolor grafit, doklejka PCV 1 mm, w blacie wpuszczony zlew 1 komorowy fragranit kolor onyx + bateria z mieszaczem wody – satyna wraz z montażem – **1 kpl.**
2. Roleta okienna do bezinwazyjnego montażu na skrzydle okna wraz z montażem, materiał –„Grube płótno”, kolor szary, kolor mechanizmu szary, wym. okna szer. 88 cm, wys. 147 cm **– 2 szt.**

**6. Pom. nr 0,07. Pomieszczenie porządkowe**

1. Regał metalowy szer. 1000 x 350 x 1780 mm, (szkielet regału z blachy stalowej
gr. 1,5 mm, 5 półek z blachy gr. 0,8 mm przestawnych co 30 mm), kolor RAL 7032 – **1 szt.**
2. Blat granitowy 75 cm x 65 cm, gr. 3 cm, z wyciętym otworem na zamontowanie zlewozmywaka, 2 nogi stalowe wys. 82 – 87 cm wraz z montażem – **1 szt.**

Elementy wyposażenia:

1. Zlewozmywak jednokomorowy, materiał: sztuczny granit, kolor grafitowy, odporny na działanie środków chemicznych montaż: wpuszczany w blat wymiary: 49 x 49cm,
gł. 17 cm, Zlewozmywak firmy Lavello lub inny spełniający podane parametry wraz z montażem – **1 szt.**
2. Syfon do zlewozmywaka jednokomorowego z podłączeniem do instalacji kanalizacyjnej – **1 szt.**
3. Bateria zlewozmywakowajednouchwytowa z ruchomą wylewką, wys. ~18cm.,Grohe Eurosmart lub podobna z podłączeniem do instalacji wodociągowej – **1 szt.**
4. Kosz na śmieci, poj. 27l Pokrywa na zawiasach, podnoszona pedałem Materiał: tworzywo sztuczne, wym. 38 x 57 x 51cm, Producent Mazzei, model Ecometalface 27l lub podobny – **1 szt.**
5. Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, pojemność 250 ręczników, materiał: tworzywo sztuczne ABS, wym. 14,5 x 28 / 26,5cm, producent Merida, model PZ2TS, Merida top mini, biały z szarym okienkiem lub o podobnych parametrach wraz z montażem – **1 szt.**
6. Dozownik do mydła w płynie, Jednorazowe wkłady o poj. 800ml, Materiał: tworzywo sztuczne ABS, kolor: biały, okienko szare wym. 11,5x11,5cm /28,5cm, model Merida Top DN1TS Producent Merida, lub o podobnych parametrach wraz z montażem – **1 szt.**

**7. Pom. nr 0,08. Zakrystia**

Meble:

1. szafa ubraniowa 600x420x1890, Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o gr. 25mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 3 mm, – **1 szt.**
	* Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr. 2mm,
	* Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,
	* Półka wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
	* Plecy szafy wykonane z płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,
	* Plecy szafy od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu
	* Zamek jednopunktowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key,
	* Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,
	* Zawiasy i okucia firmy BLUM,
	* Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 100 stopni, kąt otwarcia drzwi 100 stopni,
	* Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,
	* Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz

- całość kolor grafit, drzwi dąb craft, uchwyty 128 mm grafit, półka mocowana na stałe, wysuwany wieszak

1. szafa aktowa 400x420x1140, wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o gr. 25mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 3 mm grafit – **1 szt.**
	* Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
	* Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,
	* Półki wykonanane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,• Półki szaf mocowane na system TITUS składający się z 2 części:

- pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego,

- druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu

* + Plecy szafy wykonane z płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,
	+ Plecy szafy od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu
	+ Zamek jednopunktowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key,
	+ Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,
	+ Zawiasy i okucia firmy BLUM,
	+ Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 100 stopni , kąt otwarcia drzwi 100 stopni,
	+ Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,
	+ Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz

- całość kolor grafit, drzwi dąb craft, uchwyty 128 mm grafit

1. regał aktowy 800x420x1140, Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o gr. 25mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 3 mm – **1 szt.**
	* Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,
	* Półki wykonanane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
	* Plecy szafy wykonane z płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,
	* Plecy szafy od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu
	* Półki szaf mocowane na system TITUS składający się z 2 części:

- pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego,

- druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu

* + Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz

- całość kolor grafit, półki dąb craft

1. Wieszak wys. całkowita 1860 mm, średnica 625 mm, kolor elementów aluminiowych ALU Aluminium (RAL 90063), kolumna pojedyncza, okrągła, podstawa dolna czteroramienna – **1 szt.**
2. Krzesło – **1 szt.**
* Wysokość całkowita: 820 mm
* Wysokość siedziska: 470 mm
* Wysokość oparcia: 350 mm
* Szerokość całkowita: 545 mm
* Szerokość siedziska: 475 mm
* Głębokość całkowita: 425 mm
* Głębokość siedziska: 415 mm
* Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników
* Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
* Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
* Pianka siedziska: cięta
* Pianka oparcia: cięta
* Sztaplowanie: do 10 sztuk
* Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black
* Kolor elementów metalowych: Aluminium tapicerka: skład 100 %
* włókno syntetyczne gramatura : 225g/m2 odporność na ścieranie>=35 000 cykli Martindale, kolor szary

Elementy wyposażenia:

1. Kosz na śmieci,poj. 12 lStalowy kosz pedałowy, polerowany, wym. 25 x 25cm/40 cm, Producent Merida, symbol KIM420 lub podobny – **1 szt.**
2. Roleta okienna do bezinwazyjnego montażu na skrzydle okna wraz z montażem, materiał –„Grube płótno”, kolor szary, kolor mechanizmu szary, wym. okna szer. 88 cm, wys. 147 cm **– 1 szt.**