*Załącznik nr 4*

*do zapytania ofertowego*

*z dn. 06.02.2025*

Parametry techniczne i wyposażenie busów – wymagania minimalne

1. Wymagania podstawowe
   1. Usługi przewozowe wykonywane będą busami w pełni sprawnymi technicznie (według wymogów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy),
   2. Busy muszą spełniać wymagania:
2. dotyczące homologacji pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475),
3. dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia – określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022),
   1. Nie dopuszcza się autobusów, zbudowanych poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
4. Parametry techniczne i wyposażenie autobusu

| L.p. | Parametr autobusu | |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wiek:   * busy nie starsze, niż 17 lat przez cały okres obowiązywania Umowy. | |
| 2. | Liczba miejsc:  - ogółem co najmniej - 16 miejsc | |
| 3. | Drzwi:   * wyposażone w zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy, | |
| 4. | Liczba drzwi przeznaczonych dla pasażerów co najmniej | 1 |
| 5. | Klasa emisji hałasu i czystości spalin:   * busy co najmniej EURO-4 | |
| 6. | Klimatyzacja całopojazdowa.  Liczba busów liniowych wyposażona w klimatyzację, co najmniej: | 1 |
| 7. | Ogrzewanie - zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie wnętrza autobusu | |
| 8. | **Gaśnice** – w każdym busie po 2 sztuki: jedna gaśnica w kabinie kierowcy, druga wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy | |
| 9. | Oznaczenia Zamawiającego:  herb/logo i nazwa Komunikacji Międzygminnej na obu bokach autobusu | |
| 10. | Informacja pasażerska  kaseton o wymiarach pozwalających na umieszczenie w nim co najmniej schematu komunikacji międzygminnej, cennika i regulaminów; wymiary i lokalizacja kasetonu wymagają uzgodnienia z Zamawiającym | Tak |
| 11. | Tablice kierunkowe zewnętrzne  Tablica kierunkowa przednia z numerem linii oraz kierunkiem jazdy (przystanek końcowy i/lub pośredni)  Tablica powinna być umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą busa lub w górnej części przedniej szyby. | Tak |

1. Wyposażenie autobusu opcjonalne.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Monitoring** pojazdu zapewniający dostęp do nagrań z okresu co najmniej 14 dni kalendarzowych, rejestrujący obraz o rozdzielczości co najmniej 2 megapikseli: wnętrza pojazdu, na zewnątrz przy co najmniej jednych drzwiach do pojazdu, lub **system zliczania pasażerów** z możliwością gromadzenia danych przez okres co najmniej 30 dni. |

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA